## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Инструкции по эксплуатации стиральных машин Шаг 1: Загрузите белье**

Загрузите стиральную машину бельем наполовину (максимальная загрузка 8,2 кг сухого белья).

## ПРИМЕЧАНИЕ: Маленькие предметы одежды могут застрять в пространстве между дверью и барабаном. Перед стиркой положите маленькие предметы одежды в сетчатый мешок.




Рисунок 35

При стирке объемных предметов, таких как простыни и одеяла, используйте режимы DELICATES 30 или DELICATES COLD.

## Шаг 2: Закройте загрузочную дверцу





Рисунок 36

## Шаг 3: Добавьте моющие средства

Откройте ящик диспенсера. Отмерьте и добавьте высокоэффективный детергент с пониженным пенообразованием (1), отбеливатель (2) и кондиционер для белья (3) в ящик диспенсера (Смотрите *Рисунок 37*). Закройте ящик диспенсера.



* 1. Детергент
  2. Отбеливатель
  3. Кондиционер для белья

Рисунок 37

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| **Ящик диспенсера снимается при помощи специальных инструментов. В случае необходимости обращайтесь к специалисту центра обслуживания.**  W046 | |

## Шаг 4: Определите устройство управления стиральной машиной

Направление стрелок указывает, какое устройство управления относится к стиральной машине.




Рисунок 38

## Шаг 5: Выберите тип ткани/ температуру стирки

Нажмите на кнопку нужного режима стирки. Выбранный режим загорится при нажатии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | NORMAL 90  (стандартная стирка при 90оС) |
|  | NORMAL 60  (стандартная стирка при 60оС) |
|  | NORMAL 40  (стандартная стирка при 40оС) |
|  | PERM PRESS 60  (стандартный режим по умолчанию) |
|  | DELICATES 30  (деликатная стирка при 30оС) |
|  | DELICATES COLD  (деликатная стирка в холодной воде) (Температура проточной воды) |

## ПРИМЕЧАНИЕ: Установки типа ткани можно изменить до того, как завершится первое наполнение водой.

## Шаг 6: Выберите уровень загрязнения

Нажмите на сенсорную кнопку Уровень загрязнения и выберите A, B илиC. Выбранный уровень загорится при нажатии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOIL LEVEL УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ |

## Шаг 7: Опустите жетон(ы) или карточки, при необходимости




Рисунок 39




Рисунок 40

## Шаг 8: Нажмите Start (Пуск)

После оплаты стоимости стирки, нажмите кнопку **START**.




Рисунок 41

## Световые индикаторы

**INSERT COINS (ОПУСТИТЕ ЖЕТОНЫ/КАРТЫ)**

Когда горит надпись *INSERT COINS*, на дисплее отображается сумма, оставшаяся до полного погашения стоимости стирки.

## WASH, RINSE, SPIN (СТИРКА, ПОЛОСКАНИЕ, ОТЖИМ)

Зажигаются во время соответствующего цикла.

## DOOR(ДВЕРЬ)

Надпись *DOOR*зажигается при закрытой дверце. Невозможно открыть дверцу, если горит эта надпись.

## A, B, C

Эти буквы обозначают уровни загрязнения.

## START (ПУСК)

Надпись *START*начинает мигать с интервалом в одну секунду, после того как полная стоимость стирки будет погашена.

## ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы открыть дверцу после начала стирки, выключите электропитание машины и подождите одну минуту.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| **В целях уменьшения опасности получения травм, не вынимайте белье из стиральной машины до тех пор, пока не погаснут все световые индикаторы и не остановятся все движущиеся части оборудования.**  W046 | |

**Инструкции по эксплуатации сушильных машин Шаг 1: Удалите пух и пыль из фильтра**

Фильтр для улавливания ворса и пыли следует очищатьперед каждой загрузкой машины.




Рисунок 42

## Шаг 2: Загрузите белье

Загрузите сушильную машину бельем наполовину (максимальная загрузка – 8,2 кг. сухого белья).




Рисунок 43

## Шаг 3: Закройтезагрузочную дверцу




Рисунок 44

## Шаг 4: Определите устройство управления сушильной машиной

Направление стрелок указывает, какое устройство управления относится к сушильной машине.




Рисунок 38

## Шаг 5: Выберите тип ткани

Выберите тип ткани/уровень температуры.



|  |  |
| --- | --- |
|  | HighTemp (Высокая температура) |
|  | MediumTemp (Средняя температура) |
|  | LowTemp (Низкая температура) |
|  | Delicates (Деликатная сушка) |
|  | NoHeat (Нет нагрева) |
|  | Heat (Нагрев) |
|  | NoHeat (Нет нагрева) |

## ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда следуйте предписаниям производителей, указанным на ярлыках одежды.

## Шаг 6: Опустите жетон(ы) или карточки

*Чтобы опустить жетон(ы)*




Рисунок 46

*Чтобы опустить карту(ы)*




Рисунок 47

Если включена Функция дополнительного времени, то дополнительное время сушки можно купить в начале цикла или во время работы сушильной машины.

Вязаные предметы одежды следует вынимать из сушильной машины слегка влажными, так как пересушивание ведет к усадке одежды. Не сушите в машине вязаные шерстяные изделия.

## Шаг 7: Запустите сушильную машину

Нажмите кнопку START, чтобы запустить стиральную машину.

Откройте дверцу, чтобы остановить машину в любое время. Закройте дверцу и нажмите кнопку START, чтобы снова запустить сушильную машину.

По завершении цикла сушки время на дисплее достигнет значения 00 минут.




Рисунок 48

## ВАЖНО: На последнем этапе производится сушка без нагревания (цикл остывания). Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранность предметов одежды и белья.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| **Чтобы избежать возгорания, никогда не останавливайте машину до завершения цикла сушки. Это возможно только в том случае, если все предметы будут быстро вынуты из машины и разложены для последующего остывания.**  W756 | |

## Шаг 8: Выньте белье

Выньте белье из сушильной машины сразу после окончания цикла сушки.




Рисунок 49

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** |
| **Чтобы избежать возгорания, в случае неполадок, немедленно выньте белье из сушильной машины.**  W779 | |

## ПРИМЕЧАНИЕ: Данная машина имеет функцию дополнительного вращения. Начиная с 20 минут после окончания цикла, барабан будет вращаться без нагрева в течение 2 минут каждый час, в течение 18 часов или до тех пор пока дверь не будет открыта.

## Световые индикаторы

**INSERT COINS (ОПУСТИТЕ МОНЕТЫ)**

Когда горит надпись *ОПУСТИТЕЖЕТОНЫ/КАРТЫ*, на дисплее отображается сумма, оставшаяся до полного погашения стоимости стирки.

## START (ПУСК)

Этот индикатор горит в тех случаях, когда рабочийцикл не запущен, оплата произведена и дверцазагрузочного люка закрыта. При нажатии кнопки START выполняетсязапуск нового или продолжениеначатого цикла.

## DRYING (ВЫПОЛНЯЕТСЯ СУШКА)

Индикатор DRYING указывает на выполнение одного из рабочих циклов с нагревом (HIGH TEMP – высокая температура, MED TEMP – умеренная температура, LOW TEMP – низкая температура). Индикатор гаснет по окончании рабочего цикла с нагревом или при запуске цикла COOL DOWN (Охлаждение).

## COOL DOWN (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Индикатор загорается при запуске цикла COOL DOWN (Охлаждение). Кроме того, он горит при выполнении цикла NO HEAT (Без нагрева).